文档编号: TF-BJ-K11405041530

文档密级: 5

文档版本: v1.0

**信帧卡口系统**

**无锡测试**

**使用手册**

.

****2014年5月4日

**修订记录**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 版本 | 修订章节 | 描述 | 作者 |
| 2014.5.4 | V1.0 | 初版 |  | Karl |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

目录

[目录 I](#_Toc371087431)

[**第一章 引言** 1](#_Toc371087432)

[1.1 标题二 1](#_Toc371087433)

[1.1.1标题三 1](#_Toc371087434)

[1.2 标题二 1](#_Toc371087435)

[**第二章 引言** 2](#_Toc371087436)

[2.1 标题二 2](#_Toc371087437)

[2.1.1标题三 2](#_Toc371087438)

[2.2 标题二 2](#_Toc371087439)

[**第三章 引言** 3](#_Toc371087440)

[3.1 标题二 3](#_Toc371087441)

[3.1.1标题三 3](#_Toc371087442)

[3.2 标题二 3](#_Toc371087443)

**第一章 系统简介**

1.1 标题二

1.1.1标题三

正文.

1.2 标题二

**第二章 系统安装**

2.1 卡口分析系统与卡口信息上传系统安装

2.1.1卡口系统安装

正文.

2.1.2服务安装

正文.

2.2 HTTP服务安装

2.1.1标题三

正文.

**第三章 使用手册**



3.1 系统配置

3.1.1 卡口分析系统配置

设置输出目录，启动应用程序kkRelease/VLPRDemo.exe，点击【配置】按钮，修改”识别存储结果”。

3.1.2 卡口信息上传系统配置

1）设置卡口监控目录，启动上传程序wx\_kk\_up/wx\_kk\_up.exe，菜单【工具】【卡口配置】，设置”监控FTP目录”，与”卡口分析系统”输出目录应相同。

2）设置系统信息，启动上传程序，菜单【工具】【系统配置】，自动运行选择”自动运行”，上传服务器地址填写所接入的稽查布控系统的地址，运行模式选择”无锡测试”。

3）设置卡口信息，启动上传程序，菜单【工具】【卡口配置】，输入卡口编号、方向类型和车道号后，点击车道限速右侧的查询即可同步车道限速，在系统设置”无锡测试”模式后即可进行车道限速同步

以上配置完成后重启上传程序，否则时间同步失败。

3.2 标题二

3.3 控件更新

1. 停止服务

首先停止服务

1. 更新控件

复制控件到。。。。

1. 开启服务

重启服务

正文.